**Обоснование с расчетами**

**в части снижения планируемых плановых показателей по строительству лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров и протяженности имеющихся просек и их ширине**

В соответствии с Лесным планом Удмуртской Республики, утвержденным Указам Главы Удмуртской Республики от 18.02.2019 №17, предусмотрено ежегодное строительство дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, протяженностью 27,7 км.

В соответствии с Приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» земли лесного фонда на территории Удмуртской Республики подразделяются на два лесных района:

-район хвойно-широколиственный (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации (598331 га);

-южно-таежный район европейской части Российской Федерации (1428419 га).

Согласно Нормативу противопожарного обустройства лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174, на землях лесного фонда на территории Удмуртской Республики необходимо создание 501,9 км лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Южно-таежный район | | Район хвойно-широколиственных лесов | |
| защитные | эксплуатационные | защитные | эксплуатационные |
| Норматив строительства лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на 1000 га общей площади лесов (приказ Рослесхоза от 27.04.2012 №174) | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| Площадь земель лесного фонда, га | 560813 | 861606 | 181218 | 417113 |
| Нормативное количество лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, км | 283,4 | 86,2 | 90,6 | 41,7 |
| Итого лесных дорог, км | **501,9** | | | |

Вместе с тем, в соответствии с формой 17 ГЛР «Лесные дороги» протяженность дорог на землях лесного фонда составляет 12426 км, что в 24 раза превышает установленный норматив. Проведенный расчет свидетельствует о высокоразвитой транспортной сети в республике и отсутствии необходимости дополнительного строительства лесных дорог.

Учитывая анализ наличия лесных дорог, проектом изменений в Лесной план предлагается снижение объема строительства дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, до 10,1 км. Данный объем закреплен проектами освоения лесов и договорными обязательствами лесопользователей.

В части противопожарных просек сообщаем, что просеки определенные пунктом 3 частью 4 статьи 53.1 Лесного кодекса шириной от 10 до 100 метров на землях лесного фонда отсутствуют.

Вместе с тем, на землях лесного фонда имеются квартальные просеки шириной 4 м протяженностью 20940,6 км, просеки линий электропередач и трубопроводов различной ширины протяженностью 2519,6 км, которые возможно использовать для обеспечения пожарной безопасности и использования в качестве опорных полос при тушении лесных пожаров.

На основании изложенного, мероприятия по прочистке не планируются.